Nagrania dokonane na podstawie próbki Flac z poniższymi parametrami:

Format                                   : FLAC
Format/Info                              : Free Lossless Audio Codec
Duration                                 : 2 min 54 s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 651 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Channel layout                           : L R
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 13.6 MiB (94%)
Writing library                          : libFLAC 1.3.1 (2014-11-25)
Lista plików z opisami:
AUXXenyx: Nagranie z wejścia liniowego odbiornika bezpośrednio z mixera Behringer Xenyx302.
Smile(Xenyx): Nagranie z mixera przez tuner, do którego sygnał przesłany został przy pomocy taniego transmittera FM.
Smile(NajtańszaKarta): Tak jak wyżej tyle, że źródłem była najtańsza karta dźwiękowa ponieważ mixer przydał się chwilę później.
SmileZTunera: Do tego właśnie przydał się mixer. Nagranie wykonane bezpośrednio z wejścia słuchawkowego odbiornika Retekess podpiętego pod mixer. Źródłem utworu znowu była jak powyżej najtańsza karta spięta z transmitterem. Nagranie to poczyniłem w celu odwzorowania oryginalnego brzmienia odbiornika, które pokrywa się i wyjaśnia dlaczego wysokich tonów mamy mniej w nagraniach wykonywanych bezpośrednio nim.
RMF: Tu wyjaśniać nie trzeba. Fragment ze stacji komercyjnej, 94.6 RTCN Śrem.